ОЛ для заказа мембраны для бака-дозатора.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Характеристики** | **Значение показателя** |
| **1** | Модель бака-дозатора |  |
| **2** | Тип бака-дозатора | Вертикальный одинарный/горизонтальный одинарный |
| **3** | Базовый материал мембраны | Хайпалон-неопрен (Hypalone neopren 110 dtex-990 deniers)/ПВХ |
| **4** | Объем мембраны, л |  |
| **5** | Количество, шт | 1 |
| **6** | Поверхностная плотность |  |
| **7** | Габаритные размеры бака, мм | Высота/длина –  Диаметр – |
| **8** | Фланец верхний | 4/8/10/12/14/16/18/20’ – межцентровое 530 мм/16 шпилек М27 |
| **9** | Фланец нижний | 4/8/10/12/14/16/18/20’ – межцентровое 185 мм/8 шпилек М16 |
| **10** | Гарантийный срок | 36 месяцев с момента поставки но не более 24 месяцев с момента установки.  **ВНИМАНИЕ: Установка мембраны должна производиться только подготовленным персоналом, прошедшим обучение и имеющим соответствующее разрешение производителя/поставщика/дилера. После установки, организация, проводившая монтаж, дает собственную гарантию на работы и мембрану.** |

****